C:/Users/Dario/Documents/Programmierung/STA/stm32/TACOS-demo/Libs/sta-core/include/sta/gpio_pin.hpp:31:11:constexpr sta::GpioPin::GpioPin()	1
../Libs/sta-core/src/devices/stm32/gpio_pin.cpp:10:5:sta::STM32GpioPin::STM32GpioPin(GPIO_TypeDef*, uint16_t)	2
../Libs/sta-core/src/devices/stm32/gpio_pin.cpp:16:10:virtual void sta::STM32GpioPin::setState(sta::GpioPinState)	1
../Libs/sta-core/src/devices/stm32/gpio_pin.cpp:21:18:virtual sta::GpioPinState sta::STM32GpioPin::getState()	1
../Libs/sta-core/src/devices/stm32/gpio_pin.cpp:26:20:GPIO_TypeDef* sta::STM32GpioPin::getPort() const	1
../Libs/sta-core/src/devices/stm32/gpio_pin.cpp:31:14:uint16_t sta::STM32GpioPin::getPin() const	1
../Libs/sta-core/src/devices/stm32/gpio_pin.cpp:36:13:uint8_t sta::STM32GpioPin::getPortIndex() const	9
../Libs/sta-core/src/devices/stm32/gpio_pin.cpp:42:10:bool sta::isInterruptEdge(const STM32GpioPin&, InterruptEdge)	10
