#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
CAD.formats=
CAD.pinconfig=
CAD.provider=
FREERTOS.IPParameters=Tasks01,configUSE_NEWLIB_REENTRANT,configRECORD_STACK_HIGH_ADDRESS,configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW
FREERTOS.Tasks01=defaultTask,24,128,StartDefaultTask,Default,NULL,Dynamic,NULL,NULL
FREERTOS.configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW=1
FREERTOS.configRECORD_STACK_HIGH_ADDRESS=1
FREERTOS.configUSE_NEWLIB_REENTRANT=1
File.Version=6
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32F411RET6
Mcu.Family=STM32F4
Mcu.IP0=FREERTOS
Mcu.IP1=NVIC
Mcu.IP2=RCC
Mcu.IP3=USART2
Mcu.IPNb=4
Mcu.Name=STM32F411R(C-E)Tx
Mcu.Package=LQFP64
Mcu.Pin0=PA2
Mcu.Pin1=PA3
Mcu.Pin2=VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V2
Mcu.PinsNb=3
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F411RETx
MxCube.Version=6.8.0
MxDb.Version=DB.6.0.80
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:false\:false\:false\:false\:false
NVIC.SavedPendsvIrqHandlerGenerated=true
NVIC.SavedSvcallIrqHandlerGenerated=true
NVIC.SavedSystickIrqHandlerGenerated=true
NVIC.SysTick_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:true\:true\:false\:true\:false
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
PA2.Mode=Asynchronous
PA2.Signal=USART2_TX
PA3.Mode=Asynchronous
PA3.Signal=USART2_RX
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=true
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F411RETx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F4 V1.27.1
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=TACOS-Demo.ioc
ProjectManager.ProjectName=TACOS-Demo
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false
RCC.AHBFreq_Value=16000000
RCC.APB1Freq_Value=16000000
RCC.APB2Freq_Value=16000000
RCC.CortexFreq_Value=16000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HSE_VALUE=25000000
RCC.HSI_VALUE=16000000
RCC.I2SClocksFreq_Value=96000000
RCC.IPParameters=AHBFreq_Value,APB1Freq_Value,APB2Freq_Value,CortexFreq_Value,FamilyName,HSE_VALUE,HSI_VALUE,I2SClocksFreq_Value,LSE_VALUE,LSI_VALUE,PLLCLKFreq_Value,PLLQCLKFreq_Value,RTCFreq_Value,RTCHSEDivFreq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,VCOI2SOutputFreq_Value,VCOInputFreq_Value,VCOInputMFreq_Value,VCOOutputFreq_Value,VcooutputI2S
RCC.LSE_VALUE=32768
RCC.LSI_VALUE=32000
RCC.PLLCLKFreq_Value=96000000
RCC.PLLQCLKFreq_Value=48000000
RCC.RTCFreq_Value=32000
RCC.RTCHSEDivFreq_Value=12500000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=16000000
RCC.VCOI2SOutputFreq_Value=192000000
RCC.VCOInputFreq_Value=1000000
RCC.VCOInputMFreq_Value=1000000
RCC.VCOOutputFreq_Value=192000000
RCC.VcooutputI2S=96000000
USART2.IPParameters=VirtualMode
USART2.VirtualMode=VM_ASYNC
VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V2.Mode=CMSIS_V2
VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V2.Signal=FREERTOS_VS_CMSIS_V2
board=custom
isbadioc=false
