#
# Debug mode - drive RESET_N low for two clock cycles
#
C D R
. D .
C D .
. D .
C D .
. D R

#
# READ_STATUS
#

C . R	0
. . R
C . R	0
. . R
C D R	1
. D R
C D R	1
. D R

C . R	0
. . R
C D R	1
. D R
C . R	0
. . R
C . R	0
. . R

#
# Now read for a while
#

C D R
. - R
C - R
. - R
C - R
. - R
C - R
. - R

C - R
. - R
C - R
. - R
C - R
. - R
C - R
. - R

C D R
